**VÝPIS MATERIÁLU - UKÁZKA**

**Ležaté a dešťové svodné potrubí**

**Potrubí:**

PVC – KG SN4 DN 110 7 m 2,4 m (2-2´) + 2,3 m (3-3´) + 2 m (lapač)

DN 125 6 m 5,9 m (1-ČŠ)

Kamenina DN 125 3 m 2,8 m (ČŠ-2´)

DN 150 2 m 1,5 m (2´-1´)

**Tvarovky:**

Kolena K 110 – 30° 2 ks odpad 2-lapač

PVC – KG K 110 – 45° 3 ks odpad 3-vpust 2 ks, 3-3´ 1 ks

K 110 – 87° 1 ks odpad 3-vpust

K 125 – 45° 2 ks odpad 1

K 125 – 30° 1 ks 1-3´

**Odbočky** PVC – KG 125/110 – 45° 1 ks

**Odbočky** Kamenina 150/110 – 45° 1 ks

**Redukce** PVC - KG R 110/125 1 ks

**Redukce** Kamenina R 125/150 1 ks

**Přechod** PVC KG – Kam DN 110 1 ks

DN 125 1 ks


**Lapač** střešních splavenin PLG 600

DN 110 1 ks

**Čistící kus** PVC – KG DN 125 1 ks

**Zátky** PVC – KG DN 110 3 ks



****







<https://www.pkvplus.cz/kg-pvc?gclid=EAIaIQobChMI9PugrZ-t_AIVxON3Ch3yAgHKEAAYASAAEgJOgPD_BwE>