**SCHÉMA KOTELNY BUDERUS:**

1. Průvodce produkty (vpravo nabídka)

2. Hydraulická schémata (v sekci pro partnery)

- nástěnné kotle (PDF, DWG) jako vzorový použijte 1008

Úkol: Do výkresu dokreslete chybějící armatury:


- ke kotlům 2xKK


- k HVDT : 4xKK + 1xVK+1xOV

- na rozdělovač a sběrač 2xKK


- k ohřívači teplé vody viz armatury u ohřívače vody

- dokreslete razítko






Vysvětleno ve výuce.



Pokud by byl problém s místem tak použijte zjednodušené



Armatury u ohřívače teplé vody (bojleru)

