
**4.1 SCHÉMA KOTELNY BUDERUS:**

<https://www.buderus.com/cz/cs/>

1. Pro partnery – pro projektanty

2. Hydraulická schémata

nástěnné kotle (PDF, DWG) jako vzorový použijte 1009



Úkol: Do výkresu dokreslete chybějící armatury:

- označeno fialovou barvou

- před rozdělovač a sběrač KK

- před stanici ohřevu TV KK

- na rozdělovač a sběrač KK + T +M + VK

- k ohřívači teplé vody doplnit armatury k cirkulaci





Schéma vysvětleno ve výuce.

Razítko – viz 3. ročník KOC



Pokud by byl problém s místem tak použijte zjednodušené



Armatury u ohřívače teplé vody (bojleru)

